Инструкция по эксплуатации программы управления платой КУ-19 в устройствах «Фазан-19»

Экземпляр программного обеспечения, набор инсталлируемых компонентов и способов его размещения: данное ПО не имеет своей программы установки или исполняемого файла запуска так, как распространяется в составе специального оборудования (конечного изделия) и является встроенным, не предполагая самостоятельную установку пользователями (ПО устанавливается на заводе изготовителе). Само программное обеспечение служит набором машинных команд (написанных на языке Assembler) прошиваемых на микроконтроллер семейства AVR для корректной работы и функционирования радиоустройства. 
Таким образом ссылкой на набор инсталлируемых  компонент может служить сам файл прошивки микроконтроллера: 
https://electropribor.ru/catalog/Sredstva_svyazi_dlya_grazhdanskoy_aviatsii/zprogramma-mikrokontrollera-plati-ku-19-fayl-proshivki/
Из этого следует что инструкция по эксплуатации конкретно с программным продуктом отсутствует, имеется руководство пользователя конечного радио изделия. Пользователь осуществляет взаимодействие с ПО и другими компонентами радиоустройства с помощью платы КИ (ЖК экрана 2 х 16 и панелью кнопок (15 штук)). Данное ПО сходит в состав части радио изделия, а именно платы КУ-19. 
Плата КУ-19  обеспечивает весь алгоритм функционирования радиосредств.
		Управление частотой настройки приемника осуществляется путем выдачи управляющих напряжений на усилитель радиочастоты приемника и усилитель гетеродинного колебания, а также формирования управляющих сигналов, обеспечивающих настройку гетеродина приемника на частоту, кратную 8,3(3) кГц. Кроме того, в плате ПРМ-СИНТ находится энергонезависимое репрограммируемое запоминающее устройство, в которое записывается калибровочная информация. Плата ПРМ-СИНТ формирует сигналы контроля своего состояния.
		Демодулированный сигнал с платы ПРМ-СИНТ проходит обработку в плате УП (ограничение по полосе частот в зависимости от шага сетки 25 или 8,33 кГц, коррекция уровня, разветвление на громкоговоритель платы КИ, внешний динамик, физические линии и магнитофонный выход блока ВИ в зависимости от текущего режима работы).
В режиме передачи сигнал с микрофонного усилителя, подключаемого к плате ПРДИ (в режиме местного управления), или с физической линии, подключаемой к блоку ВИ (в режиме дистанционного управления),  поступает на плату УП, где ограничивается по полосе и доводится до необходимого уровня, после чего поступает на выход платы для модуляции передатчика в блоке УМ19-50АК. Высокочастотный сигнал возбуждения поступает на усилитель мощности с возбудителя СВ-150, частота настройки которого определяется кодовыми комбинациями, поступающими с платы КУ-19.







